<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><HelpTOCNode Title="MbusSerialClientBase Fields" Url="html/Fields_T_FieldTalk_Modbus_Master_MbusSerialClientBase.htm"><HelpTOCNode Title="SER_DATABITS_7 Field" Url="html/F_FieldTalk_Modbus_Master_MbusSerialClientBase_SER_DATABITS_7.htm" /><HelpTOCNode Title="SER_DATABITS_8 Field" Url="html/F_FieldTalk_Modbus_Master_MbusSerialClientBase_SER_DATABITS_8.htm" /><HelpTOCNode Title="SER_PARITY_EVEN Field" Url="html/F_FieldTalk_Modbus_Master_MbusSerialClientBase_SER_PARITY_EVEN.htm" /><HelpTOCNode Title="SER_PARITY_NONE Field" Url="html/F_FieldTalk_Modbus_Master_MbusSerialClientBase_SER_PARITY_NONE.htm" /><HelpTOCNode Title="SER_PARITY_ODD Field" Url="html/F_FieldTalk_Modbus_Master_MbusSerialClientBase_SER_PARITY_ODD.htm" /><HelpTOCNode Title="SER_STOPBITS_1 Field" Url="html/F_FieldTalk_Modbus_Master_MbusSerialClientBase_SER_STOPBITS_1.htm" /><HelpTOCNode Title="SER_STOPBITS_2 Field" Url="html/F_FieldTalk_Modbus_Master_MbusSerialClientBase_SER_STOPBITS_2.htm" /></HelpTOCNode>